Знаки безопасности

**СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формат | Самоклеющаяся плена | Самоклеющаяся картон плена | Картон плена |
| **40х30** | **320тенге** | **720тенге** | **560тенге** |
| **35х25** | **190тенге** | **590тенге** | **440тенге** |
| **30х20** | **160тенге** | **470тенге** | **320тенге** |
| **22х17** | **140тенге** | **340тенге** | **200тенге** |
| **10х10** | **110тенге** | **255тенге** | **230тенге** |
| **20х20** | **120тенге** | **285тенге** | **255тенге** |
| **30х30** | **175тенге** | **325тенге** | **300тенге** |
| **30х10** | **200тенге** | **320тенге** | **325тенге** |
| **28х21** | **160тенге** | **325тенге** | **315тенге** |
| **28х13** | **145тенге** | **315тенге** | **300тенге** |
| **24х13** | **130тенге** | **300тенге** | **285тенге** |
| **22х10** | **140тенге** | **285тенге** | **270тенге** |
| **20х15** | **110тенге** | **270тенге** | **255тенге** |
| **15х7** | **75тенге** | **255тенге** | **230тенге** |
| **8х5** | **55тенге** |  |  |
| **5х2** | **45тенге** |  |  |
| **2см** | **30тенге** |  |  |
| **3см** | **35тенге** |  |  |
| **6см** | **45тенге** |  |  |
| **10см** | **55тенге** | **230тенге** | **190тенге** |
| **15см** | **75тенге** | **255тенге** | **230тенге** |
| **20см** | **95тенге** | **285тенге** | **255тенге** |
| **25см** | **145тенге** | **315тенге** | **300тенге** |
| **30см** | **160тенге** | **320тенге** | **315тенге** |

**Запрещающие знаки**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 1-01 | Г 01 | Г 01 | Знак «Запрещается курить» |
| 1-02 | Г 02 | Г 02 | Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем» |
| 1-03 | Г 03 | Г 03 | Знак «Проход запрещен» |
| 1-04 | Г 04 | Г 04 | Знак «Запрещается тушить водой» |
| 1-05 | Г 05 | Г 05 | Знак «Запрещается использовать в качестве питьевой воды» |
| 1-06 | Г 06 | http://znaks.kz/image/1/106_g06.gif | Знак «Доступ посторонним запрещен» |
| 1-07 | Г 07 | http://znaks.kz/image/1/107_g07.gif | Знак «Запрещается движение средств напольного транспорта» |
| 1-08 | Г 08 | http://znaks.kz/image/1/108_g08.gif | Знак «Запрещается прикасаться. Опасно» |
| 1-09 | Г 09 | http://znaks.kz/image/1/109_g09.gif | Знак «Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» |
| 1-10 | Г 10 | http://znaks.kz/image/1/110_g10.gif | Знак «Не включать» |
| 1-11 | Г 11 | http://znaks.kz/image/1/111_g11.gif | Знак «Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности» |
| 1-12 | Г 12 | http://znaks.kz/image/1/112_g12.gif | Знак «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» |
| 1-13 | Г 13 | http://znaks.kz/image/1/113_g13.gif | Знак «Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)» |
| 1-14 | Г 14 | http://znaks.kz/image/1/114_g14.gif | Знак «Запрещается вход (проход) с животными» |
| 1-15 | Г 15 | http://znaks.kz/image/1/115_g15.gif | Знак «Запрещается присутствие (работа) людей, имеющих искусственные имплантанты» |
| 1-16 | Г 16 | http://znaks.kz/image/1/116_g16.gif | Знак «Запрещается разбрызгивать воду» |
| 1-17 | Г 17 | http://znaks.kz/image/1/117_g17.gif | Знак «Запрещается пользоватьсямобильным телефоном или переносной рацией» |
| 1-18 | Г 18 | http://znaks.kz/image/1/118_g18.gif | Знак «Запрещение (прочие опасности или опасные действия)» |
| 1-19 | Г 19 | http://znaks.kz/image/1/119_g19.gif | Знак «Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)» |
| 1-20 | Г 20 | http://znaks.kz/image/1/120_g20.gif | Знак «Запрещается принимать пищу» |
| 1-21 | Г 21 | http://znaks.kz/image/1/121_g21.gif | Знак «Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды» |
| 1-22 | Г 22 | http://znaks.kz/image/1/122_g22.gif | Знак «Запрещается брать руками.Сыпучая масса. (Непрочная упаковка)» |
| 1-23 | Г 23 | http://znaks.kz/image/1/123_g23.gif | Знак «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей» |
| 1-24 |   | http://znaks.kz/image/1/124_g24.gif | Знак «Запрещается включать машину (устройство)» |
| 1-25 |   | http://znaks.kz/image/1/125_g25.gif | Знак «Запрещается смазыватьмеханизмы при движении» |
| 1-26 |   | http://znaks.kz/image/1/126_g26.gif | Знак «Запрещается пользоваться неисправным инструментом» |
| 1-27 |   | http://znaks.kz/image/1/127_g27.gif | Знак «Запрещается пользоваться электронагревательными приборами» |
| 1-28 |   | http://znaks.kz/image/1/128_g28.gif | Знак «Запрещается одновременная работа нанескольких ярусах» |
| 1-29 |   | http://znaks.kz/image/1/129_g29.gif | Знак «Стоять под грузом запрещено» |
| 1-30 |   | http://znaks.kz/image/1/130_g30.gif | Знак «Подъем и перемещениегруза запрещены» |

Наличие знаков безопасности необходимых Вам видов и размеров, необходимо уточнить.

**Предупреждающие знаки**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 2-01 | Д-01 | http://znaks.kz/image/2/201_d01.gif | Знак «Пожароопасно.Легковоспламеняющиеся вещества.» |
| 2-02 | Д 02 | http://znaks.kz/image/2/202_d02.gif | Знак «Взрывоопасно.» |
| 2-03 | Д 03 | http://znaks.kz/image/2/203_d03.gif | Знак «Опасно. Ядовитые вещества.» |
| 2-04 | Д 04 | http://znaks.kz/image/2/204_d04.gif | Знак «Опасно. Едкие и коррозионные вещества.» |
| 2-05 | Д 05 | http://znaks.kz/image/2/205_d05.gif | Знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение.» |
| 2-06 | Д 06 | http://znaks.kz/image/2/206_d06.gif | Знак «Опасно. Возможно падение груза.» |
| 2-07 | Д 07 | http://znaks.kz/image/2/207_d07.gif | Знак «Внимание! Автопогрузчик.» |
| 2-08 | Д 08 | http://znaks.kz/image/2/208_d08.gif | Знак «Опасность поражения электрическим током» |
| 2-09 | Д 09 | http://znaks.kz/image/2/209_d09.gif | Знак «Внимание. Опасность (прочие опасности).» |
| 2-10 | Д 10 | http://znaks.kz/image/2/210_d10.gif | Знак «Опасно. Лазерное излучение.» |
| 2-11 | Д 11 | http://znaks.kz/image/2/211_d11.gif | Знак «Пожароопасно. Окислитель.» |
| 2-12 | Д 12 | http://znaks.kz/image/2/212_d12.gif | Знак «Внимание. Электромагнитное поле.» |
| 2-13 | Д 13 | http://znaks.kz/image/2/213_d13.gif | Знак «Внимание. Магнитное поле.» |
| 2-14 | Д 14 | http://znaks.kz/image/2/214_d14.gif | Знак «Осторожно. Малозаметное препятствие.» |
| 2-15 | Д 15 | http://znaks.kz/image/2/215_d15.gif | Знак «Осторожно. Возможно падение с высоты.» |
| 2-16 | Д 16 | http://znaks.kz/image/2/216_d16.gif | Знак «Осторожно. Биологическая опасность (инфекционные вещества).» |
| 2-17 | Д 17 | http://znaks.kz/image/2/217_d17.gif | Знак «Осторожно. Холод.» |
| 2-18 | Д 18 | http://znaks.kz/image/2/218_d18.gif | Знак «Осторожно.Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества» |
| 2-19 | Д 19 | http://znaks.kz/image/2/219_d19.gif | Знак «Газовый баллон.» |
| 2-20 | Д 20 | http://znaks.kz/image/2/220_d20.gif | Знак «Осторожно. Аккумуляторные батареи.» |
| 2-21 | Д 21 | http://znaks.kz/image/2/221_d21.gif | Знак «Осторожно. Режущие валы.» |
| 2-22 | Д 22 | http://znaks.kz/image/2/222_d22.gif | Знак «Осторожно. Опасность зажима.» |
| 2-23 | Д 23 | http://znaks.kz/image/2/223_d23.gif | Знак «Осторожно. Возможно опрокидывание.» |
| 2-24 | Д 24 | http://znaks.kz/image/2/224_d24.gif | Знак «Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования.» |
| 2-25 | Д 25 | http://znaks.kz/image/2/225_d25.gif | Знак «Осторожно. Горячая поверхность.» |
| 2-26 | Д 26 | http://znaks.kz/image/2/226_d26.gif | Знак «Осторожно. Возможно травмирование рук.» |
| 2-27 | Д 27 | http://znaks.kz/image/2/227_d27.gif | Знак «Осторожно. Скользко.» |
| 2-28 | Д 28 | http://znaks.kz/image/2/228_d28.gif | Знак «Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами.» |
| 2-29 | Д 29 | http://znaks.kz/image/2/229_d29.gif | Знак «Осторожно. Сужение проезда (прохода).» |
| 2-30 |   | http://znaks.kz/image/2/230_.gif | Знак «Берегись поезда.» |
| 2-31 |   | http://znaks.kz/image/2/231_.gif | Знак «Берегись автомобиля» |
| 2-32 |   | http://znaks.kz/image/2/232_.gif | Знак «Осторожно. Падающие предметы.» |
| 2-33 |   | http://znaks.kz/image/2/233_.gif | Знак «Осторожно. Газ.» |
| 2-34 |   | http://znaks.kz/image/2/234_.gif | Знак «Осторожно. Сварка.» |
| 2-35 |   | http://znaks.kz/image/2/235_.gif | Знак «Осторожно. Газопровод.» |

**Предписывающие знаки**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 3-01 | E-01 | http://znaks.kz/image/3/301_e01.gif | Знак «Работать в защитных очках» |
| 3-02 | Е 02 | http://znaks.kz/image/3/302_e02.gif | Знак «Работать в защитной каске (шлеме)» |
| 3-03 | Е 03 | http://znaks.kz/image/3/303_e03.gif | Знак «Работать защитных наушниках» |
| 3-04 | Е 04 | http://znaks.kz/image/3/304_e04.gif | Знак «Работать в средствах защиты органов дыхания» |
| 3-05 | Е 05 | http://znaks.kz/image/3/305_e05.gif | Знак «Работать в защитной обуви» |
| 3-06 | Е 06 | http://znaks.kz/image/3/306_e06.gif | Знак «Работать в защитных перчатках» |
| 3-07 | Е 07 | http://znaks.kz/image/3/307_e07.gif | Знак «Работать в защитной одежде» |
| 3-08 | Е 08 | http://znaks.kz/image/3/308_e08.gif | Знак «Работать в защитном щитке» |
| 3-09 | Е 09 | http://znaks.kz/image/3/309_e09.gif | Знак «Работать в предохранительном (страховочном) поясе» |
| 3-10 | Е 10 | http://znaks.kz/image/3/310_e10.gif | Знак «Проход здесь» |
| 3-11 | Е 11 | http://znaks.kz/image/3/311_e11.gif | Знак «Общий предписывающий знак» |
| 3-12 | Е 12 | http://znaks.kz/image/3/312_e12.gif | Знак «Переходить по надземному переходу» |
| 3-13 | Е 13 | http://znaks.kz/image/3/313_e13.gif | Знак «Отключить штепсельную вилку» |
| 3-14 | Е 14 | http://znaks.kz/image/3/314_e14.gif | Знак «Отключить перед работой» |
| 3-15 | Е 15 | http://znaks.kz/image/3/315_e15.gif | Знак «Курить здесь» |
| 3-16 |   | http://znaks.kz/image/3/316_.gif | Знак «Работать на высоте с привязанным ручным инструментом» |
| 3-17 |   | http://znaks.kz/image/3/317_.gif | Знак «Работать с инструментом, не дающим искры» |
| 3-18 |   | http://znaks.kz/image/3/318_.gif | Знак «Подавать сигнал перед пуском механизма» |
| 3-19 |   | http://znaks.kz/image/3/319_.gif | Знак «Работать в защитном фартуке» |

**Знаки пожарной безопасности**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 4-01 | Ж 01 | http://znaks.kz/image/4/401_zh01.gif | Знак пожарный «Направляющая стрелка.» |
| 4-02 | Ж 02 | http://znaks.kz/image/4/402_zh02.gif | Знак пожарный «Направляющая стрелкапод углом 45°» |
| 4-03 | Ж 03 | http://znaks.kz/image/4/403_zh03.gif | Знак пожарный «Пожарный кран.» |
| 4-04 | Ж 04 | http://znaks.kz/image/4/404_zh04.gif | Знак пожарный «Пожарная лестница.» |
| 4-05 | Ж 05 | http://znaks.kz/image/4/405_zh05.gif | Знак пожарный «Огнетушитель.» |
| 4-06 | Ж 06 | http://znaks.kz/image/4/406_zh06.gif | Знак пожарный «Телефон дляиспользования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной).» |
| 4-07 | Ж 07 | http://znaks.kz/image/4/407_zh07.gif | Знак пожарный «Место размещения нескольких средств противопожарной защиты.» |
| 4-08 | Ж 08 | http://znaks.kz/image/4/408_zh08.gif | Знак пожарный «Пожарный водоисточник» |
| 4-09 | Ж 09 | http://znaks.kz/image/4/409_zh09.gif | Знак пожарный «Пожарный сухотрубный стояк» |
| 4-10 | Ж 10 | http://znaks.kz/image/4/410_zh10.gif | Знак пожарный «Пожарный гидрант» |
| 4-11 | Ж 11 | http://znaks.kz/image/4/411_zh11.gif | Знак пожарный «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
| 4-12 | Ж 12 | http://znaks.kz/image/4/412_zh12.gif | Знак пожарный «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» |

**Медицинские знаки**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 6-01 | И.2-01 | http://znaks.kz/image/6-7/601_i2-01.gif | Знак «Аптечка первой медицинской помощи» |
| 6-02 | И.2-02 | http://znaks.kz/image/6-7/602_i2-02.gif | Знак «Средства выноса (эвакуации) пораженных» |
| 6-03 | И.2-03 | http://znaks.kz/image/6-7/603_i2-03.gif | Знак «Пункт приема гигиеническихпроцедур (душевые)» |
| 6-04 | И.2-04 | http://znaks.kz/image/6-7/604_i2-04.gif | Знак «Пункт обработки глаз» |
| 6-05 | И.2-05 | http://znaks.kz/image/6-7/605_i2-05.gif | Знак «Медицинский кабинет» |
| 6-06 | И.2-06 | http://znaks.kz/image/6-7/606_i2-06.gif | Знак «Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)» |

**Указательные знаки**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | ГОСТ | Изображение | Наименование |
| 6-07 | К-01 | http://znaks.kz/image/6-7/607_k01.gif | Знак «Пункт (место) для приема пищи» |
| 6-08 | К-02 | http://znaks.kz/image/6-7/608_k02.gif | Знак «Питьевая вода» |
| 6-09 | К-03 | http://znaks.kz/image/6-7/609_k03.gif | Знак «Место курения» |
| 6-10 |   | http://znaks.kz/image/6-7/610_.gif | Знак «Место для мытья рук» |
| 6-11 |   | http://znaks.kz/image/6-7/611_.gif | Знак «Место для мусора» |
| 6-12 |   | http://znaks.kz/image/6-7/612_.gif | Знак «Автозаправочная станция» |

**Комбинированные знаки
и знаки с поясняющими надписями**
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002

Комбинированные знаки и знаки с поясняющими надписями
в основном изготавливаются на заказ под конкретные требования заказчика.
Знаки изготовливаются в виде наклейки (самоклеящаяся пленка),
а также на основе - пластике(ПВХ) или металле.
На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков
2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | Изображение | Наименование |
|   | http://znaks.kz/image/8/combi1.gif | Знак с запрещающая пояснительной надписью |
|   | http://znaks.kz/image/8/combi2.gif | Знак с предписывающая пояснительной надписью |
|   | http://znaks.kz/image/8/combi3.gif | Табличка c пояснительной надписью |
|   | http://znaks.kz/image/8/combi4.gif | Табличка c пояснительной надписью |
| Г 01 | http://znaks.kz/image/8/comb_g_1.gif | Знак c пояснительной надписью«Запрещается курить»  |
| Г 03 | http://znaks.kz/image/8/comb_g_3.gif | Знак c пояснительной надписью«Проход запрещен» |
| Г 06 | http://znaks.kz/image/8/comb_g_6.gif | Знак c пояснительной надписью«Доступ посторонним запрещен» |
| Д 08 | http://znaks.kz/image/8/comb_d_8.gif | Знак c пояснительной надписью«Опасность поражения электрическим током» |
| Д 09 | http://znaks.kz/image/8/comb_d_9.gif | Знак c пояснительной надписью«Внимание. Опасность (прочие опасности» |
| Е 07 | http://znaks.kz/image/8/comb_e_7.gif | Знак c пояснительной надписью«Работать в защитной одежде» |
| Е 14 | http://znaks.kz/image/8/comb_e_14.gif | Знак c пояснительной надписью «Отключить перед работой» |
| Е 15 | http://znaks.kz/image/8/comb_e_15.gif | Знак c пояснительной надписью«Курить здесь» |
| Ж 05 | http://znaks.kz/image/8/comb_ZH_5.gif | Знак пожарный c пояснительной надписью«Огнетушитель» |
| Ж 06 | http://znaks.kz/image/8/comb_ZH_6.gif | Знак пожарный c пояснительной надписью«Телефон для использования при пожаре ( в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)» |
| Ж 07 | http://znaks.kz/image/8/comb_ZH_7.gif | Знак пожарный c пояснительной надписью«Место размещения нескольких средств противопожарной защиты» |
| Ж 08 | http://znaks.kz/image/8/comb_ZH_8.gif | Знак пожарныйc пояснительной надписью«Пожарный водоисточник» |
| И 23 | http://znaks.kz/image/8/comb_i_23.gif | Знак c пояснительной надписью«Пункт (место) сбора» |
| Ж 01Ж 11 | http://znaks.kz/image/8/combi6.gif | Комбинированный знак из 2 знаков1. Знак пожарный «Направляющая стрелка.»2. Знак пожарный «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
| И 04И 02 | http://znaks.kz/image/8/combi32.gif | Комбинированный знак из 2 знаков1. Знак «Направляющая стрелка.»2. Знак «Выход здесь (правосторонний)» |
| Е 022-32 | http://znaks.kz/image/8/comb7.gif | Комбинированный знак из 2 знаковc пояснительной надписью1.Знак «Работать в защитной каске шлеме)»2. Знак «Осторожно. Падающие предметы.» |
| Д 01Г 02 | http://znaks.kz/image/8/combi5.gif | Комбинированный знак из 2 знаков1. Знак «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» 2. Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем.» |

**Знаки (плакаты) по электробезопасности**
Знак изготовлен из пластика (ПХВ) или в виде наклейки (самоклеящаяся пленка)
 [Комплект знаков по электробезопасности](http://znaks.kz/elekt_compl.html)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул |   | Изображение | Наименование |
| 7-1 | 1 | http://znaks.kz/image/9/7-1-2.gif | Знак «Осторожно! Электрическое напряжение»(25 см) |
| 7-2 | 2 | http://znaks.kz/image/9/7-1-2.gif | Знак «Осторожно! Электрическое напряжение»(10см, 15см, 20см) |
| 7-3 | 3 | http://znaks.kz/image/9/7-3.gif | Знак «Стой Напряжение»(28х21см) |
| 7-4 | 4 | http://znaks.kz/image/9/7-4.gif | Знак «Испытание Опасно для жизни» (28х21см) |
| 7-5 | 5 | http://znaks.kz/image/9/7-5.gif | Знак «Не влезай Убъет» (28х21см) |
| 7-6 | 6 | http://znaks.kz/image/9/7-6.gif | Знак «Не включать Работают люди»(24х13см, 8х5см) |
| 7-7 | 7 | http://znaks.kz/image/9/7-7.gif | Знак «Не включать Работа на линии»(24х13см, 8х5см) |
| 7-8 | 8 | http://znaks.kz/image/9/7-8.gif | Знак «Не открывать Работают люди»(24х13см, 8х5см) |
| 7-9 | 9 | http://znaks.kz/image/9/7-9.gif | Знак «Работать здесь»(25х25см, 10х10см) |
| 7-10 | 10 | http://znaks.kz/image/9/7-10.gif | Знак «Влезать здесь»(25х25см, 10х10см) |
| 7-11 | 11 | http://znaks.kz/image/9/7-11.gif | Знак «Заземлено»(24х13см, 8х5см) |

**Дополнительные знаки (плакаты)
по электробезопасности**

Знак изготовлен из пластика (ПХВ) или в виде наклейки (самоклеящаяся пленка)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Изображение | Наименование |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-12.gif | Знак «Осторожно!Электрическое напряжение» |
|   | http://znaks.kz/image/9/713.gif | Знак «Кабель под напряжением» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-13.gif | Знак «Стой опасно для жизни» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-14.gif | Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-15.gif | Знак «Кабели высокого напряжениябез присутствия представителяраскопок не производить» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-16.gif | Знак «Деление сетиКабель под напряжением» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-17.gif | Знак «Не включать кабель поврежден» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-18.gif | Знак «Не закрывать работа на линии» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-19.gif | Знак «Не открывать работа на линии» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-20.gif | Знак «Работа под напряжениемповторно не включать» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-21.gif | Знак «Опасное электрическое полебез средств защиты проход запрещен» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-22.gif | Знак «Не включать не в фазе» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-23.gif | Знак «Напряжение 380/220 В» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-24.gif | Знак «Не закрывать работают люди» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-25.gif | Знак «Не включать» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-26.gif | Знак «Трансформатор отключен» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-27.gif | Знак «Автономное включение» |
|   | http://znaks.kz/image/9/7-28.gif | Знак «Не применяй без арматуры» |
|   | http://znaks.kz/image/9/220V.gif | Знак «220В» (5х2см; 15х7см)материал - самоклеющаяся пленка |
|   | http://znaks.kz/image/9/380V.gif | Знак «380В» (5х2см; 15х7 см)материал - самоклеющаяся пленка |
|   | http://znaks.kz/image/9/12V.gif | Знак «12В» (5х2см)материал - самоклеющаяся пленка |
|   | http://znaks.kz/image/9/24V.gif | Знак «12В» (5х2см)материал - самоклеющаяся пленка |
|   | http://znaks.kz/image/9/zazem.gif | Знак «Заземлено» (2см; 3см)материал - самоклеющаяся пленка |
|   | http://znaks.kz/image/9/ru-10kv.gif | Знаки «РУ-10кВ», «РУ-6кВ», «РУ-0,4кВ» (30х10см) |
|   | http://znaks.kz/image/9/transformator.gif | Знаки «Тр-р №1», «Тр-р №2»(30х10см) |
|   | http://znaks.kz/image/9/sectoin.gif | Знаки «Секция №1», «Секция №2»(30х10см) |

**Дополнительные знаки**

Знак изготовлен в виде наклейки (самоклеящаяся пленка), а также на основе - пластике(ПВХ) или металле. На пластиковой (ПВХ) основе с обратной стороны возможно комплектование знаков 2-х сторонним скотчем или магнитом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Изображение | Наименование |
|   | http://znaks.kz/image/10/1.gif | Знак «Ответственныйза пожарную безопасность» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/2.gif | Знак «Ответственный за соблюдениеправил техники безопасности» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/3.gif | Знак «Ответственныйза электрохозяйство» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/5.gif | Знак «Категория помещения.Класс зоны помещения» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/6.gif | Знак «Посторонним вход запрещен»(24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/7.gif | Знак «Проход запрещен» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/8.gif | Знак «Подъем запрещен» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/17.gif | Знак «Ремонтные работы» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/9.gif | Знак «Аварийный выход» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/10.gif | Знак «Работать с привязанным ручным инструментом» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/11.gif | Знак «Работать инструментом не дающем искры» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/12.gif | Знак «Уходя выключайте освещение» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/13.gif | Знак «Осторожно. Газ!» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/14.gif | Знак «В работе» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/15.gif | Знак «В резерве» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/16.gif | Знак «В ремонте » (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/18.gif | Знак «Не входить» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/19.gif | Знак «Опасная зона» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/20.gif | Знак «Санитарная зона» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/22.gif | Знак «Внимание!Ведется видеонаблюдение» (24х13см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/201.gif | Знак «Место для куреня» (20х15см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/201-2.gif | Знак «Запрещается курить» (20х15см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/21.gif | Знак «О пожаре звонить 101» (20х15см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/28.gif | Знак «Внимание! Ведетсявидеонаблюдение» (15х20см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/25.gif | Знак «Наиболее безопасное местопри землетрясении»(15х20см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/26.gif | Знак «Видеосъемка запрещена»(15х20см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/27.gif | Знак «Фотосъемка запрещена»(15х20см) |
|   | http://znaks.kz/image/10/202.gif | Знак «ПК №\_\_»(15х20см) |